# Неправильная конфигурация IP-интерфейса

## Описание специфики проблемы
Устройство не обменивается данными с другими узлами сети на сетевом уровне. Коммуникация на канальном уровне (Layer 2) присутствует, однако передача IP-пакетов невозможна или происходит только в пределах ограниченной группы адресов. Симптомы: отсутствие пинга по IP-адресу, недоступность шлюза, отсутствие записей в таблице маршрутизации.

## Возможные причины
- Несоответствие IP-адреса и маски подсети.
- Отсутствие или неверный адрес основного шлюза.
- Конфликт IP-адресов с другим устройством в сети.
- Интерфейс находится в состоянии down или имеет административный запрет.
- Неправильная настройка параметров интерфейса (speed/duplex).

## Методы диагностики
1. Проверить состояние интерфейса командой `show interfaces status` или `show ip interface brief`.
2. Выполнить проверку назначенных параметров: `show ip interface <имя_интерфейса>`.
3. Проверить наличие конфликтов с помощью `show arp` и `ping`.
4. Убедиться в соответствии маски подсети и диапазона адресов.
5. Проверить физическое подключение и индикацию на порту.

## Варианты решений
1. **Назначить корректные параметры интерфейса**  
   Войти в режим конфигурации интерфейса и задать правильный IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.

2. **Устранить конфликт адресов**  
   Изменить IP-адрес на устройстве или на конфликтующем узле. Применить статическую привязку MAC-IP при необходимости.

3. **Привести параметры в соответствие с проектной схемой**  
   Сравнить текущие настройки с документацией сети и внести исправления.

4. **Перезапустить интерфейс**  
   Выполнить `shutdown` / `no shutdown` для активации изменений.

5. **Проверить и настроить скорость и дуплекс**  
   Установить режим `auto` или явно задать согласованные значения на обоих концах соединения.

После внесения изменений рекомендуется выполнить проверку связности (`ping`) и обновить документацию по конфигурации устройства.