# Перезагрузка DHCP-сервера

## Описание проблемы
DHCP-сервер не выдаёт IP-адреса клиентам или выдаёт их некорректно. В некоторых случаях наблюдается отказ службы, высокая загрузка процессора или отсутствие ответов на DHCP-запросы. Перезагрузка сервера применяется как метод восстановления работоспособности после сбоя.

## Возможные причины
- Переполнение таблицы аренды адресов.
- Ошибки в конфигурационном файле.
- Утечка памяти в процессе службы.
- Конфликт с другим DHCP-сервером в сети.
- Аппаратные или системные сбои.

## Процесс перезагрузки DHCP-сервера

**Подготовка:**
1. Уведомить администраторов и пользователей о планируемом отключении службы.
2. Создать резервную копию текущей конфигурации и базы арендованных адресов.
3. Проверить наличие вторичного (резервного) DHCP-сервера.

## Действия после перезагрузки
1. Проверить статус службы:
   ```bash
   systemctl status isc-dhcp-server    # Linux
   ```
   ```powershell
    Get-Service DHCPServer              # Windows
   ```
2. Убедиться в появлении новых арендованных адресов.
3. Проверить журналы на наличие ошибок.