# Отсутствие подключения сетевого кабеля

## Описание проблемы
Отсутствует физическое соединение Ethernet-кабеля с портом сетевого оборудования. Индикаторы порта не светятся, связь с устройством не устанавливается.

## Возможные причины
- Кабель полностью или частично извлечён из порта.
- Ослабление контакта вследствие механического износа.
- Повреждение разъёма RJ-45 или порта оборудования.

## Рекомендации по устранению

1. **Восстановление подключения**  
   Аккуратно вставьте разъём RJ-45 кабеля в соответствующий порт до характерного щелчка. Убедитесь, что фиксатор разъёма полностью защёлкнулся.

2. **Меры по предотвращению износа портов и кабелей**  
   - Не допускайте резких усилий при подключении и отключении кабелей. Держите разъём за корпус, а не за сам кабель.  
   - Избегайте частого переподключения одного и того же кабеля. При необходимости используйте патч-корды с защитными колпачками.  
   - Организуйте кабельную инфраструктуру с применением кабельных организаторов и хомутов для снижения механической нагрузки на порты.  
   - Регулярно проводите визуальный осмотр состояния разъёмов и портов.

## Дополнительные действия
После установки кабеля проверьте наличие сигнала по индикаторам порта (Link/Act). При отсутствии связи выполните диагностику с помощью команды `show interfaces` (для оборудования Cisco) или аналогичной для используемого оборудования.